Modification fichier host lorsque le VPN n'est pas connecté sur la même adresse que les lecteurs réseaux

Informations

Client

Objectif : Modifier le fichier host lorsque le VPN n'est pas connecté sur la même adresse que les lecteurs réseaux.

Révisions :

Date	Intervenant	Commentaire
12/09/2023	AST	MAJ

Procédure

Le fichier hosts

ceci va obliger votre ordinateur à se connecter à un domaine donné en utilisant une IP définie par vos soins. Cela évite d'attendre la propagation des DNS lors d'un développement.

Trouver le fichier hosts

Windows

C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts

Linux

/etc/hosts

Mac

Ajouter une entrée

Editez le fichier hosts et ajouter une entrée sous ce format :

IP	HOST
88.191.19.17	www.emisfr.com

Enregistrez